邕武院区电动伸缩门参数要求：

1、大门尺寸

①平战楼与精卫楼通道：道路实际宽度7.2米，伸缩门要求打开后最大长度9米；

②：平战楼后门：大门实际宽度8.5米，伸缩门要求打开后最大长度9米；

③邕武院区后门：大门实际宽度8.9米，伸缩门要求打开后最大长度11米；

2、门高：1.8米，伸缩门伸缩比：小于10：2

3、门遥控器：1：2，且遥控距离大于50米；

4、伸缩门材料：铝合金

5、产品主要零部件的用料规格：

有轮主框规格：数值不小于85\*66\*1.1（铝合金）

无轮主框规格：数值不小于75\*50\*1.0（铝合金）

斜管规格：数值不小于50\*40\*0.8（铝合金）

副框立柱规格：数值不小于40\*35\*0.8（铝合金）

6、具防爬报警功能；

7、驱动系统：

一体化电机；缓冲装置；无触点控制系统；磁敏开关；热敏保护装置；滚动显示屏（不于10cm\*20cm,内容可自行编辑，滚动显示）；无档级离合装置；红外线防碰。

8、驱动系统：终身因质量问题烧坏终身免费包换，整体质保3年。