|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 |
| 1 | 红外网络半球摄像机 | 600万像素（含）以内常规规格，要求无缝接入平台 |
| 2 | 红外网络枪式摄像机 | 600万像素（含）以内、红外距离60米（含）以内的常规规格，要求无缝接入平台 |
| 3 | 电梯用半球摄像机 | 400万像素（含）以内常规规格，要求无缝接入平台 |
| 4 | 无线摄像机 | 400万像素（含）以内各种萤石云摄像机，要求无缝接入平台 |
| 5 | 无线网桥 | 千兆 3公里（含）以内规格无线网桥 |
| 6 | 交换机光模块 | 千兆 单/双纤 10公里（含）以内规格 |
| 7 | 千兆光纤收发器 | 千兆 单纤 10公里（含）以内规格 |
| 8 | 拾音器 | 室内常规监控拾音器 |
| 9 | NVR录像机 | 海康威视16路(含)+4盘位(含)规格以下常规NVR（不含硬盘） |
| 10 | 监控级硬盘 | 2TB 监控级硬盘 |
| 11 | 监控级硬盘 | 3TB 监控级硬盘 |
| 12 | 监控级硬盘 | 4TB 监控级硬盘 |
| 13 | 监控级硬盘 | 6TB 监控级硬盘 |
| 14 | 企业级硬盘 | 2TB 企业级硬盘(监控中心磁盘阵列使用) |
| 15 | 企业级硬盘 | 3TB 企业级硬盘(监控中心磁盘阵列使用) |
| 16 | 企业级硬盘 | 4TB 企业级硬盘(监控中心磁盘阵列使用) |
| 17 | 企业级硬盘 | 6TB 企业级硬盘(监控中心磁盘阵列使用) |
| 18 | 普通网络交换机 | 24个百兆电口（含）以内规格非POE非网管交换机 |
| 19 | 普通网络交换机 | 24个千兆电口（含）以内规格非POE非网管交换机 |
| 20 | 普通网络交换机 | 24个百兆电口（含）+2个光口（含）以内规格非网管交换机 |
| 21 | 普通网络交换机 | 24个千兆电口（含）+2个光口（含）以内规格非网管交换机 |
| 22 | POE网络交换机 | 24个百兆POE口（含）以内非POE非网管交换机 |
| 23 | POE网络交换机 | 24个百兆POE口（含）+2个光口（含）以内POE非网管交换机 |
| 24 | POE网络交换机 | 24个千兆POE口（含）以内POE非网管交换机 |
| 25 | POE网络交换机 | 24个千兆POE口（含）+2个电口（含）以内POE非网管交换机 |
| 26 | 电源适配器 | DC5V 20A（含）以内规格 |
| 27 | 电源适配器 | DC9V 10A（含）以内规格 |
| 28 | 电源适配器 | DC12V 20A（含）以内规格 |
| 29 | 电源适配器 | DC18V 2A（含）以内规格 |
| 30 | 电源适配器 | DC24V 1.5A（含）以内规格 |
| 31 | 电源适配器 | AC9V 3A（含）以内规格 |
| 32 | 电源适配器 | AC12V 5A（含）以内规格 |
| 33 | 电源适配器 | AC18V 3A（含）以内规格 |
| 34 | 电源适配器 | AC24V 3A（含）以内规格 |
| 35 | 电源插头 | 三插 16A（含）以内规格 |
| 36 | 电源插座 | 8插口 10A（含）以内规格 |
| 37 | PDU线排 | 8位10A（含）以内规格机柜PDU |
| 38 | 摄像机支架 | 长度50cm（含），承重15KG（含）以内规格 |
| 39 | 摄像机支架 | 0.6~2米伸缩支架，承重5KG（含）以内规格 |
| 40 | 水晶头 | 超五类/六类/非屏蔽/屏蔽水晶头 |
| 41 | DC电源头 | 包括F2.5/3.5/4/5.5mm常规规格 |
| 42 | 室内设备箱 | 尺寸高800\*宽500\*深500mm（含）以内规格 |
| 43 | 室外设备箱 | 尺寸高600\*宽400\*深400mm（含）以内规格 |
| 44 | 网络跳线 | 超五类/六类/非屏蔽 20米（含）以内规格 |
| 45 | 网络跳线 | 超五类/六类/屏蔽 15米（含）以内规格 |
| 46 | 百兆光跳线 | 单模/多模/单芯/双芯 40米（含）以内规格 |
| 47 | 千兆光跳线 | 单模/多模/单芯/双芯 20米（含）以内规格 |
| 48 | 万兆光跳线 | 单模/多模/单芯/双芯 10米（含）以内规格 |
| 49 | 线缆连接件 | 光纤对接法兰、熔纤盒、理线架 |
| 50 | 高清连接线 | VGA/DVI/HDMI线等 20米（含）以内规格 |
| 51 | 设备电源线 | 常规电源线3米（含）以内规格 |
| 52 | 空气开关 | 2P 32A（含）以内规格 |
| 53 | 空气开关 | 3P 25A（含）以内规格 |
| 54 | 键盘 | 常规有线键盘（PS2或USB接口） |
| 55 | 鼠标 | 常规有线鼠标（PS2或USB接口） |
| 56 | 多媒体音箱 | 常规小型多媒体音箱 |
| 57 | 电脑显示器 | 23吋（含）以内电脑显示器 |
| 58 | 液晶电视 | 46吋（含）以内常规1080P液晶电视 |
| 59 | 液晶电视 | 55吋（含）以内常规4K高清液晶电视 |
| 60 | KVM切换器 | 常规KVM切换器 |
| 61 | 分线式报警主机 | 16个有线防区，含LED键盘 |
| 62 | 分线式报警主机 | 8个有线防区（含）以内规格（含LED键盘，可无缝接入到平台） |
| 63 | 报警按钮 | 常规有线小型报警按钮 |
| 64 | 报警防区模块 | 单防区模块 |
| 65 | 报警主机电源 | 与主机型号匹配的电源 |
| 66 | 报警主机电瓶 | DC12V 7AH（含）以内规格 |
| 67 | 警号 | 626型有线警号 |
| 68 | 声光警号 | 103型有线声光警号 |
| 69 | 报警遥控器 | 普通4按钮（含）以内常规距离遥控器 |
| 70 | 报警遥控器电池 | 纽扣电池、23A遥控器电池等常规型号 |